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EXAMEN DE PUBLICACIONES TECNICAS, MANUALES TECNICOS

NOMBRE_________________________________________________ 

GRUPO_______________                    FECHA___________________


1-Cuál enunciado acerca de Directivas de Aeronavegabilidad (AD´s) es verdadero?

1. AD´s son boletines de alerta emitidos para la aeronave, planta motriz o componentes del fabricante.
1. El cumplimiento con una AD no es mandatorio a menos que la aeronave afectada sea de alquiler.
1. El cumplimiento con una AD aplicable es mandatorio y debe ser registrada
           en los documentos permanentes de mantenimiento
1. Es recomendado su cumplimiento 

2- Cuál enunciado es correcto cuando una aeronave no es aprobada para retornar al servicio después de una inspección anual a causa de que un elemento requiere
reparación mayor?

1. Un Técnico debidamente habilitado puede ser reparar el defecto y un AIT
           pueda aprobar la aeronave para retorno al servicio
1. Un Técnico debidamente habilitado puede reparar el defecto y aprobar la aeronave para retorno al servicio.
1. Unicamente la persona que realizó la inspección anual puede aprobar la aeronave para retorno al servicio.
1. Una FAA repair station 

3- Cuando se realiza un overhaul a todos los equipos eléctricos, toda la información necesaria puede ser obtenida de:

1.  Las Secciones aplicables de la AC43.13 -1B/2A.
1. Instrucciones de mantenimiento publicadas por el fabricante de la aeronave y/o el equipo
1. Especificaciones de la aeronave y/o la hoja de datos del certificado tipo. 
1. Circular informativa de la UAEAC 

4- Dónde puede Usted encontrar las recomendaciones para registrar la aprobación o desaprobación de para retornar al servicio una aeronave después de una inspección anual o 100 horas?

1. RAC parte novena.
1.  RAC parte cuarta
1. RAC parte segunda.
1. RAC parte veinte 


5- La instalación de un equipo de radio realizadas de acuerdo con un certificado tipo suplementario STC requieren aprobación 

1. Usando procedimientos de alteración menor. 
1. De un técnico TLA. 
1. De un AIT
1.  Usando procedimientos de alteración mayor

6- A manufacturer emits information concerning to changes or improvements that can be done on its products. This document is known as:
1. Airworthiness Directives ( ADs) 
1. Service bulletins ( S/B) 
1. Technical Standard Order (TSO) 
1. Advisory Circulars (A/C) 

7- El C. G. de una aeronave se encuentra en el Documento: 
1. Certificado de Producción. 
1. Certificado de Aeronavegabilidad. 
1. Type Certificate Data Sheet
1. Production Approval Holder 


8- El DMI (Deferred Maintenance Items) es:
1. Un libro u hoja donde se consignan los reportes que han sido diferidos y
           es allí donde se consignan las acciones correctivas
1. Es una Directiva de Mantenimiento Inmediata.
1. El DMI es un libro que solo lo maneja el gerente de la empresa aérea

9- El MEL es desarrollado por: 
1. La autoridad del país de certificación de la aeronave
1.  El fabricante de la aeronave.
1. La autoridad del país de diseño en conjunto con el fabricante de la
           aeronave.
1. El operador
10-  La diferencia entre un componente “rebuilt” y un componente “overhaulded” es:

1.  No hay diferencia 
1. El componente “rebuilt” vuelve a su TSN “0” (cero)
1. El componente “overhaul” vuelve a su TSN “0” (cero) 

11- La tenencia de records de una aeronave es en primera
instancia responsabilidad de:

1.  La UAEAC. 
1. El fabricante de la aeronave. 
1. El taller donde se tiene el contrato  de mantenimiento. 
1. El operador/explotador

12- M.E.L. is a document that authorizes an aircraft operation without fulfilling all the requirements of the type certificate. Therefore M.E.L. is:

1. An airworthiness directive 
1. A service Bulletin
1.  An Advisory Circular
1.  A supplemental type certificate 

13- What means to control a component "ON CONDITION": 

1. Control the time of service given by the manufacturer
1. Control the component according to a training program approved by the authority
1. Control the component by periodical tests in order to verify performance and remove it either for reported failures or during the tests
1. Control the component by tests every six months 

14- What means to control a component by "HARD TIME":
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1. Control the component by periodical tests in order to verify performance and remove it either for reported failures or during the tests.
1. Control the component according to a training program approved by the authority
1. Control the component removing it from service before fulfilling a stipulated functional time given either in cycles, hours or days 
1. Nothing of previous 

15- La tenencia de records de una aeronave es en primera
instancia responsabilidad de: 
1. La UAEAC. 
1. El fabricante de la aeronave. 
1. El taller donde se tiene el contrato de mantenimiento.
1.  El operador/explotador

16- Las directivas de Aeronavegabilidad AD son documentos de estricto cumplimiento emitidas por un: 
1. TAR aprobado por la UAEAC 
1. TAR aprobado por la FAA
1.  Autoridad del país certificador del producto aeronáutico…..
1. El gerente del TAR aprobado por el director de control de Calidad y
           la dirección de ingeniería


17- Las Especificaciones de Operación son: 
1. Un manual (documento), que maneja la división de operaciones.
1. Un manual que maneja la autoridad sobre la empresa y que la empresa no conoce.
1. Parte del Certificado de Operación de los Operadores Aereos
1. Es un manual que maneja el TAR contratado. 

18- Los dos Tipos de Certificados de Aeronavegabilidad contemplados en la Parte Cuarta del RAC son: 
1. Estándar y de Vuelo. 
1. Especial y de Aeronavegabilidad. 
1. Especial de Vuelo y Permiso. 
1. Estándar y especial 


1.  Se llama Certificado de Aeronavegabilidad a un Certificado que.
1. Expide la Aerocivil en el cual certifica que el avión es Aeronavegable pese
           a una fecha de vencimiento y se debe llevar siempre a bordo
1. El que expide el jefe de control de calidad o el técnico licenciado después de efectuar algún trabajo de mantenimiento
1. El que expide la torre de control para efectuar el vuelo
1. Lo expide la oficina de Registro y Matricula de la Aerocivil y debe ir siempre a bordo de la aeronave

1.  Un Certificado Tipo Suplementario es: 

1. Un suplemento al certificado tipo de una aeronave, motor, hélice
1. Es el que modifica el Certificado Tipo (de diseño)
1. Se ha hecho una alteración insignificante al Certificado Tipo. 

1. DURANTE EL PROCESO DE PREPARACION DE UN
TRABAJO EN UN AVION, EL ORDEN DE PRIORIDAD,
PARA SU CUMPLIMIENTO ES:

1. Buscar la efectividad del avión, entregarle el trabajo al inspector y supervisor, cambiar el componente, firmar y hacer la prueba.
1. Buscar la efectividad del avión entender y tener el respectivo manual, cambiar el componente, entregarle el trabajo al inspector y supervisor, hacer la prueba y firmar.
1. Buscar la efectividad del avión, llamar al inspector y supervisor, cambiar el componente con ellos, firmar.
1. Buscar la efectividad de la herramienta, entregarle el trabajo al inspector y supervisor, cambiar el componente, firmar y hacer la prueba.
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