[image: image1.jpg]SENA

w

wwwsena.edu.co
SENA, de clase mundial





[image: image2.png]0 E s

SENA Comunica  SENA

| www.sena.edu.co









EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 
FECHA DE EVALUACIÓN: ____________________          FICHA: ​​​​​​​_________________
APRENDIZ: _______________________________
TLA: _____________________

	PUBLICACIONES TÈCNICAS Y MANUALES DE MANTENIMIENTO

	GUÍA DE PUBLICACIONES TÈCNICAS

	ACTIVIDAD: VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION A BORDO DE LAS AERONAVES

	Resultados de Aprendizaje: Diagnosticar y analizar fallas o anomalías en los sistemas de fluidos y de inducción de los aviones observando los procedimientos referenciados en los manuales de mantenimiento,  las normas aeronáuticas y de seguridad vigentes.


1. La OACI es

A. Organización de Aviación Comercial Internacional.

B. Organización de Aviación Civil Internacional

C. Organización de Aviación Comercial Interamericana

D. Organización Aeronáutica Común Internacional

2. What means to control a component “ON CONDITION":

A. Control the time of service given by the manufacturer

B. Control the component according to a training program approved by the authority

C. Control the component by periodical tests in order to verify performance and remove it either for reported failures or during the tests.

D. Control the component by tests every six months

3. What means to control a component by "HARD TIME":

A. Control the component by periodical tests in order to verify performance and remove it either for reported failures or during the tests.

B. Control the component according to a training program approved by the authority

C. Control the component removing it from service before fulfilling a stipulated functional time given either in cycles, hours or days 

4. In case of a Colombian aircraft accident in Colombian territory, it must be investigated by:

A. Aviation authority of the manufacturing country

B. Colombian Aviation Authority, Accidents Investigation Group

C. A combined commission integrated by both Aviation authority of the manufacturing country and Colombian Aviation Authority

D. ICAO inspectors

5. A Non-Destructive Test (NDT) objective is to:

A. Perform repairs without opening the mechanism

B. Verify an AD accomplishment

C. Destroy a structural part to calculate its resistance

D. Detect structural damages

6. Las publicaciones técnicas (Manuales) emitidos por los fabricantes a los operadores de aeronaves están normalizados o estandarizados  bajo

A. El  ATA- 100.

B. La IATA.

C. La UAEAC:

7. Temporal revisions are issued in:

A. White 

B. Blue

C. Yellow

D. Green

8. LOEP (List of Effective Pages) is used to establish:

A. A manual last revision and actualisation

B. A manual number of pages

C. A manual number of pages to be replaced

9. La aprobación requerida para la Fabricación en serie de un Producto Aeronáutico que cuenta con un Certificado Tipo es:

A. Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación.

B. Certificado de Producción.

C. Tarjeta de Aeronavegabilidad para Exportación.

D. Certificado de Operación.

10. Propellers technical descriptions are found in:

A. Airworthiness directives

B. Aircraft specifications

C. Type certificate data sheet

11. A manufacturer emits information concerning to changes or improvements that can be done on its products. This document is known as: 

A. Airworthiness Directives ( ADs)

B. Service bulletins ( S/B)

C. Technical Standard Order (TSO)

D. Advisory Circulars (A/C)

12. La primera condición para que una aeronave este aeronavegable es que:

A. Sea segura para el vuelo.

B. El Certificado de Aeronavegabilidad se encuentre a bordo.

C. Cumpla con el Certificado Tipo y sea segura para vuelo.

D. Este inscrita en el Registro Aeronáutico.

13. El C. G. de una aeronave se encuentra en el Documento:

A. Certificado de Producción.

B. Certificado de Aeronavegabilidad.

C. Type Certificate Data Sheet.

D. Production Approval Holder.

14. La Parte y el Capitulo del RAC que rige la emisión de Certificados de Aeronavegabilidad es:

A. Parte Cuarta, Capitulo 8

B. Parte Segunda, Capitulo 5

C. Parte Cuarta, Capitulo 4

D. Parte Séptima, Capitulo 2

15. Los dos Tipos de Certificados de Aeronavegabilidad contemplados en la Parte Cuarta del RAC son:

A. Estándar y de Vuelo.

B. Especial y de Aeronavegabilidad.

C. Especial de Vuelo y Permiso.

D. Estándar y especial

16. Cuando una aeronave no puede cumplir la totalidad de los requisitos de aeronavegabilidad aplicables pero está capacitada para realizar operaciones de vuelo con seguridad la UAEAC, puede emitir:

A. Certificado de Aeronavegabilidad.

B. Permiso Especial de Vuelo

C. licencia Especial de Vuelo.

D. Permiso de Traslado.

17. Cuando se está realizando una Inspección requerida (R.I.I.), el RAC exige:

A. Quien inspecciona el trabajo es el mismo que lo está realizando.

B. Quien Inspecciona el Trabajo no debe ser el mismo que lo está realizando.

C. Lo Inspeccionen dos personas diferentes el Trabajo.

D. Se requiere de una tercera persona para vigilar a quien inspecciona y realiza el trabajo.

18. Una Alteración Mayor es:

A. Un Trabajo que puede realizarse de acuerdo a prácticas aceptadas por medio de operaciones elementales.

B. Un trabajo que afecta apreciablemente el peso y balance, resistencia estructural, desempeño operacional, características de vuelo, y no se encuentra registrado en las especificaciones de la nave.

C. Un trabajo que no se encuentra registrado en las especificaciones de la nave pero que no afecta el peso y balance, resistencia estructural desempeño operacional y características de vuelo.

D. Un trabajo que no importa si afecta el peso y balance, resistencia estructural desempeño operacional y características de vuelo, pero que ha sido ordenado por el fabricante.

19. La UAEAC es un ente cuya finalidad es:

A. Asesorar las actividades de la Aviación Civil.

B. Regular las actividades aeronáuticas en el territorio Colombiano.

C. Financiar las actividades aeronáuticas de Aviación Civil.

D. Asesorar las actividades de la Aviación Militar y Privada.

20. La Aviación Civil Comercial se clasifica en:

A. Troncal, Secundaria, Carga.

B. Pasajeros, Aerotaxi, Chárter.

C. Carga, Chárter, Troncal

D. Regular, No Regular, Trabajos Especiales.

Best Regards.
